\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{List of scintillation parameters and values used in the simulation.}
 \begin{tabular}{ll}
  \hline\hline
  Input & Description \\
  parameters & \\
  \hline
  $k_{\rm min} = 6.807~{\rm m^{-1}}$& Minimum wavenumber \\
  $k_{\rm max} = 6.912~{\rm m^{-1}}$& Maximum wavenumber \\
		& ($k_{\rm min}$ and $k_{\rm max}$ are the edges of\\
		& the observed frequency range) \\
  $D = 0.7$~kpc& Distance between scintillation \\
	& screen and observer\\
  $Q_0$ $= 1.1\times10^{-41}~{\rm m}^{-17/3}$ & Amplitude of the power
  spectrum\\
        & of the phase fluctuations \\
  $N = 128$& Number of discrete points across \\
	& the wavefield (total number of\\
      &  grid points = $N^2$)\\
%  $q_{\rm min} = 0.6\times10^{11}~{\rm m}^{-1}$ & wavevector lower cutoff \\
%  $q_{\rm max} = 0.06~{\rm m}^{-1}$ & wavevector upper cutoff \\
  \hline
  Measured & \\
  parameters & \\
  \hline
  $r_{\rm F} = 1.7\times10^{9}$~m& Fresnel scale ($=\sqrt{D/k}$) \\
  $r_{\rm diff} = 3\times10^{7}$~m & Diffraction length scale \\
  $r_{\rm ref} = 1.7\times10^{11}$~m & Refraction length scale \\
  & (=${r_{\rm F}}^2/r_{\rm diff}$)\\
  $\Delta \nu_{\rm dc} = 0.02$~MHz & Diffractive decorrelation \\
  & bandwidth \\
  \hline
 \end{tabular}
\label{tab:Scintillation Parameters}
\end{table}