\begin{table}%T5
          \caption{\label{t:doublecomponents}Source parameters and model results for those objects
     with double component line profiles.}
      %\centering
\par
     \begin{tabular}{llrrlcccccc}
     \hline\hline
     \noalign{\smallskip}
Source & Var.  & $P${\phantom{00}} & $D$ & comp.  & $\dot{M}$ & $v_{\rm e}$(SiO)
& $v_{\rm e}$(CO) & $r_{\rm e}$ & $f_{\rm SiO}$ & $N$ \\
& type & [days] & [pc] & & [10$^{-7}~M_{\odot}$~yr$^{-1}$] &
[km~s$^{-1}$] & [km~s$^{-1}$] & [10$^{15}$ cm] &  [10$^{-6}$] &\\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
EP Aqr   & SRb & {\phantom{1}}55  & 140  & broad  & 5.0 & 7.8 & 9.2  & 5.2 & {\phantom{1}}3.8 &  2\\
RV Boo   & SRb &              137 & 280  & broad  & 2.0 & 6.8 & 7.0  & 3.2 & {\phantom{1}}6.0 &  2 \\
         &      &                 &      & narrow & 0.3 & 3.0 & 2.3  & 2.6 & {\phantom{1}}7.0 &  1 \\
X Her    & SRb  & {\phantom{1}}95  & 140 & broad  & 1.5 & 6.5 & 6.5  & 3.4 &             12{\phantom{.0}} &  1 \\
         &      &                 &      & narrow & 0.4 & 2.5 & 2.2  & 3.1 & {\phantom{1}}4.0 &  1 \\
SV Psc   & SRb &              102 & 380  & broad  & 3.0 & 8.6 & 9.5  & 4.0 &             10{\phantom{.0}} &  3 \\
		 &     &                  &      & narrow & 0.4 & 1.6 & 2.2  & 3.2 & {\phantom{1}}6.0 &  1\\ 
\hline
\end{tabular}
        \end{table}