\begin{table}%t3
\caption{Broad-band fluxes$^a$ from \psr.}
\label{t:psr-phot} 
%\centerline
{
\begin{tabular}{llcc}
\hline
\hline
Band    &  Pivot  & Measured    & Dereddened            \\ 
        &frequency  & flux   &    flux           \\ 
        &  log $\nu$~[Hz]    & log $F_{\nu}$~[{\rm $\mu$Jy}]    & log $F_{\nu}$~[{\rm $\mu$Jy}]       \\ 
%       &   [Hz]    & [{\rm $\mu$Jy}]    &  [{\rm $\mu$Jy}]    \\          
\hline 
{\it F336W}    & 14.950(13)        &   0.243(51)   & 0.648(51) \\ 
{\it F547M}    & 14.737(8)         &   0.625(42)   & 0.873(42)\\ 
{\it F555W}    & 14.741(21)        &$\le$0.69     & $\le$0.94  \\  
{\it F658N}    & 14.658(1)         & 0.793(54)     & 0.995(54)    \\
{\it F791W}    & 14.581(15)        & 0.874(50)     & 1.027(50)   \\
\hline
\end{tabular}}\smallskip
\begin{tabular}{ll}
$^a$~Hereafter numbers in the parentheses are uncertainties 
& \\
 \ of the respective values. For example, 14.950(13) means & \\
 \ $14.950\pm0.013$.& \\ 
%1$\sigma$ flux uncertainties related to last digital    .
\end{tabular}
\end{table}