\begin{table}%t5
%\centering
\par
\caption{Best fit parameters for different one component spectral models for 1WGA J1713.4--3949 using the MOS and pn data all at once.
The errors are in the range $\Delta \chi^2 < 2.7$ (90\% confidence level) on one parameter. $D_{1}$ is the distance in units of 1 kpc.\label{XPSEC_1}}
\begin{tabular}{clllll}\hline \hline
One component model & $kT$ (keV) & $R$ $(D_{1}$ km) & $L$ $(10^{33} \: D^2_{1} \: {\rm erg} \: {\rm s}^{-1})$ & $\Gamma$ & $N_{{\rm H}}$ ($10^{22}$ cm$^{-2}$) \\ \hline  
Power law           &            &                                &          & 4.24     & 1.10 \\
$\chi^2 = 740$ (475 d.o.f.)  &      &                                &          & (4.18--4.30) & (1.07--1.13)\\ \hline
Blackbody           & 0.41       & 0.37                            &  0.49    &          & 0.35 \\
$\chi^2 = 622$ (475 d.o.f.) & (0.40--0.42) & (0.36--0.38)                &  (0.47--0.51) &       & (0.33--0.37) \\ \hline
Bremsstrahlung      & 0.94      &                                &          &            & 0.70 \\
$\chi^2 = 499$ (475 d.o.f.) & (0.92--0.96) &                          &          &            & (0.68-0.72) \\ \hline 
\end{tabular}
\end{table}