\begin{table}%t1
   %\centering
\par
      \caption{\label{tab:runs}Summary of the convection calculations.}
           $$
         \begin{array}{p{0.2\linewidth}cccccc}
            \hline\hline
                        Run       & {\rm Ra} & {\rm Re} & {\rm Ta} & {\rm Co} & \Theta & {\rm Grid} \\
                        \hline
            Co0       & 2.5\times 10^{5} & 140 & 0                 &    0 & -       & 64^3 \\
            \hline
            Co01-00   & 2.5\times 10^{5} & 140 & 203               & 0.10 & \;\;0  \degr & 64^3\\
            Co01-30   & 2.5\times 10^{5} & 140 & 203               & 0.10 & -30 \degr & 64^3\\
            Co01-60   & 2.5\times 10^{5} & 138 & 203               & 0.10 & -60 \degr & 64^3\\
            Co01-90   & 2.5\times 10^{5} & 138 & 203               & 0.10 & -90 \degr & 64^3\\
            Co1-00    & 2.5\times 10^{5} & 139 & 2.03 \times 10^{4} & 1.04 & \;\;0  \degr & 64^3\\
            Co1-30    & 2.5\times 10^{5} & 145 & 2.03 \times 10^{4} & 1.00 & -30 \degr & 64^3\\
            Co1-60    & 2.5\times 10^{5} & 141 & 2.03 \times 10^{4} & 1.03 & -60 \degr & 64^3\\
            Co1-90    & 2.5\times 10^{5} & 139 & 2.03 \times 10^{4} & 1.05 & -90 \degr & 64^3\\
            Co10-00   & 2.5\times 10^{5} & 337 & 2.03 \times 10^{6} & 4.24 & \;\;0  \degr & 96^2 \times 64\\
            Co10-30   & 2.5\times 10^{5} & 121 & 2.03 \times 10^{6} & 11.8 & -30 \degr & 96^2 \times 64\\
            Co10-60   & 2.5\times 10^{5} & 105 & 2.03 \times 10^{6} & 13.6 & -60 \degr & 96^2 \times 64\\
            Co10-90   & 2.5\times 10^{5} & 104 & 2.03 \times 10^{6} & 13.7 & -90 \degr & 96^2 \times 64\\
            \hline
                    s1Co0     & 3.1\times 10^{5} & 116 & 0             & 0 & - & 64^3\\
            s2Co0     & 1.1\times 10^{6} & 250 & 0             & 0 & - & 128^3\\
            s2Co01-90 & 1.1\times 10^{6} & 256 & 650               & 0.10 & -90 \degr & 128^3\\
            s2Co1-00  & 1.1\times 10^{6} & 259 & 6.5 \times 10^4    & 1.00 &  0 \degr & 128^3\\
            s2Co1-30  & 1.1\times 10^{6} & 265 & 6.5 \times 10^4    & 0.98 & -30 \degr & 128^3\\
            s2Co1-60  & 1.1\times 10^{6} & 262 & 6.5 \times 10^4    & 1.00 & -60 \degr & 128^3\\
            s2Co1-90  & 1.1\times 10^{6} & 263 & 6.5 \times 10^4    & 1.00 & -90 \degr & 128^3\\
            s2Co10-90 & 1.1\times 10^{6} & 221 & 6.5 \times 10^6    & 12.4 & -90 \degr & 128^3\\
            s3Co0 & 1.8\times 10^{6} & 340 & 0             & 0 & - & 192^3\\
            s4Co0 & 4.1\times 10^{6} & 609 & 0             & 0 & - & 256^3\\
                       \hline
         \end{array}
     $$
   \end{table}