\begin{table}%t14
%\centering
\par
\caption{Example image header.}
\label{ta:header}
\begin{tabular}{l}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
\verb+123456789 123456789 123456789 123456789 123456789+ \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\verb!SIMPLE  =                    T  ! \\
\verb!BITPIX  =                  -32  ! \\
\verb!NAXIS   =                    3  ! \\
\verb!NAXIS1  =                 1024  ! \\
\verb!NAXIS2  =                 1024  ! \\
\verb!NAXIS3  =                   63  ! \\
%\verb!NAXIS4  =                    1  ! \\
\verb!EXTEND  =                    T / Tables may follow! \\
%\verb!BLOCKED =                    T /Blocked ok! \\
\verb!OBJECT  = `3C353'               ! \\
\verb!TELESCOP= `VLA'                 ! \\
\verb!DATE-OBS= `1998-09-29'         / Start obs! \\
\verb!BUNIT   = `Jy/beam'             ! \\
\verb!EQUINOX =      2.000000000E+03  ! \\
\verb!DATAMAX =      5.080558062E-01  ! \\
\verb!DATAMIN =     -1.179690361E-01  ! \\
%\verb!WCSAXES =                    4  ! \\
\verb!WCSNAME = `TopoFreq'            ! \\
\verb!CTYPE1  = `RA---SIN'            ! \\
\verb!CRVAL1  =    2.60108333333E+02  ! \\
\verb!CDELT1  =     -2.777777845E-04  ! \\
%\verb!PC1_1   =      1.000000000E+00  ! \\
\verb!CRPIX1  =                512.0  ! \\
\verb!CUNIT1  = `deg'! \\
\verb!CTYPE2  = `DEC--SIN'            ! \\
\verb!CRVAL2  =   -9.75000000000E-01  ! \\
\verb!CDELT2  =      2.777777845E-04  ! \\
%\verb!PC2_2   =      1.000000000E+00  ! \\
\verb!CRPIX2  =                513.0  ! \\
\verb!CUNIT2  = `deg'! \\
\verb!CTYPE3  = `FREQ'                ! \\
\verb!CRVAL3  =    1.37835117405E+09  ! \\
\verb!CDELT3  =      9.765625000E+04  ! \\
%\verb!PC3_3   =      1.000000000E+00  ! \\
\verb!CRPIX3  =                 32.0  ! \\
\verb!CUNIT3  = `Hz'! \\
%\verb!CTYPE4  = `STOKES'              ! \\
%\verb!CRVAL4  =    1.00000000000E+00  ! \\
%\verb!CDELT4  =      1.000000000E+00  ! \\
%\verb!PC4_4   =      1.000000000E+00  ! \\
%\verb!CUNIT4  = ` '! \\
\verb!OBSGEO-X=     -1.601185365E+06 / [m] ! \\
\verb!OBSGEO-Y=     -5.041977547E+06 / [m] ! \\
\verb!OBSGEO-Z=      3.554875870E+06 / [m] ! \\
\verb!MJD-AVG =            51085.979  ! \\
\verb!SPECSYS = `TOPOCENT'! \\
\verb!RESTFRQ =      1.420405752E+09 / [Hz]! \\
\verb!RADESYS = `FK5'                 ! \\
\verb!  ! \\
%\verb!WCSAXESO=                    4  ! \\
\verb!CNAME3Z = `Barycentric optical velocity'! \\
\verb!RESTWAVZ=          0.211061139 / [m]! \\
\verb!CTYPE3Z = `VOPT-F2W'            ! \\
\verb!CRVAL3Z =         9.120000E+06  ! \\
\verb!CDELT3Z =       -2.1882651E+04  ! \\
%\verb!PC3_3O  =      1.000000000E+00  ! \\
\verb!CRPIX3Z =                 32.0  ! \\
\verb!CUNIT3Z = `m/s'! \\
\verb!SPECSYSZ= `BARYCENT'! \\
\verb!SSYSOBSZ= `TOPOCENT'! \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}