\begin{table}
%\centering
\par
%\tiny
\par
\caption{The EGR confused sources catalogue}\label{TabEGRc} 
\par
\begin{tabular}{l l l l l l l l l l l l l l l l l}
\hline\hline
Num & Name        & $RA$    & Dec   & l      & b     & $\theta_{95}$& $F$  & $\sigma_F$ &Cnts& $\sqrt{TS}$& $vp$ & $l_{\rm sys}$ & $b_{\rm sys}$ & $F_{\rm sys}$ & 3EG & EGR     \\\hline
1   &EGRc J0225+6240&  36.38&  62.68&  133.49&   1.75& 0.34&  30.2&   5.0&  344&    6.5&     p19&  133.05&   1.64&   22.1&  3EGJ0229+6151&  EGR J0240+6112\\
    &             &       &       &        &       &     &  42.3&  11.5&  100&    4.1&      p1&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  24.9&  10.6&   64&    2.5&      p2&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  23.9&  10.2&   63&    2.5&      p3&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  38.1&  14.4&   55&    2.9&      p4&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  35.1&   7.8&  173&    4.9&     p12&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  29.0&   8.3&  119&    3.8&     p34&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  32.4&   5.7&  292&    6.2&   p1234&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  21.5&  10.6&   51&    2.2&     p56&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  25.4&  10.6&   65&    2.6&    2110&	   &	   &	   &		   &		  \\
2   &EGRc J0818-4613& 124.74& $-46.23$&  $-97.25$&  $-5.73$& 0.31&  29.8&   5.7&  368&    5.6&   p1234&  $-97.25$&  $-5.73$&   25.8&               &  EGR J0834-4512\\
    &             &       &       &        &       &     &  27.8&   7.3&  199&    4.0&      p1&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  44.6&  10.8&  168&    4.5&      p3&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  37.5&  25.4&   24&    1.6&      p4&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  22.5&   6.9&  179&    3.4&     p12&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  44.3&  10.0&  194&    4.8&     p34&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  27.9&   5.7&  348&    5.2&     p19&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  47.1&  13.1&  122&    3.9&    3385&	   &	   &	   &		   &		  \\
3   &EGRc J0842-4501& 130.66& $-45.03$&  $-95.78$&  $-1.68$& 0.26& 113.9&  10.1& 1360&   12.2&     p19&  $-95.18$&  $-1.47$&   67.5&               &  EGR J0834-4512\\
    &             &       &       &        &       &     &  98.7&  13.7&  630&    7.7&      p1&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 148.7&  36.5&  135&    4.5&      p2&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 123.8&  17.3&  492&    7.7&      p3&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 192.6&  52.9&   97&    4.0&      p4&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 104.9&  12.8&  765&    8.7&     p12&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 131.9&  16.5&  590&    8.6&     p34&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 114.1&  10.1& 1343&   12.1&   p1234&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 120.4&  21.0&  328&    6.2&    3385&	   &	   &	   &		   &		  \\
4   &EGRc J0912+7146& 138.15&  71.77&  141.44&  36.44& 0.62&   7.1&   1.6&  130&    5.1&     p19&  141.85&  36.29&    5.5&               &  EGR J0830+7048\\
    &             &       &       &        &       &     &   8.2&   2.8&   53&    3.3&      p1&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   2.4&   2.2&   16&    1.2&      p2&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  12.4&   4.5&   35&    3.3&      p3&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  12.7&   8.4&    9&    1.9&      p4&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   4.9&   1.8&   64&    3.1&     p12&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  12.9&   4.0&   45&    3.9&     p34&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   6.7&   1.6&  111&    4.7&   p1234&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   8.0&   5.2&   15&    1.8&     p56&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  12.2&   4.5&   34&    3.2&    319+&	   &	   &	   &		   &		  \\
    5   &EGRc J0927+6054& 141.91&  60.91&  153.55&  42.15& 0.67&   5.1&   1.5&   81&    4.0&   p1234&  153.38&  42.50&    4.4&               &               \\
    &             &       &       &        &       &     &   4.1&   2.4&   24&    1.9&      p1&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   3.9&   2.1&   30&    2.1&      p2&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   9.0&   4.8&   16&    2.2&      p3&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  16.2&   8.3&   12&    2.6&      p4&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   4.0&   1.5&   54&    2.9&     p12&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  10.6&   4.1&   27&    3.2&     p34&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   5.2&   1.5&   86&    4.0&     p19&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   2.7&   2.2&   17&    1.3&    227+&	   &	   &	   &		   &		  \\
6   &EGRc J1038-5724& 159.61& $57.41$&  $-74.25$&   0.96& 0.40&  33.1&   5.4&  455&    6.6&     p19&  $-74.25$&   0.96&   38.6&               &  EGR J1048-5839\\
    &             &       &       &        &       &     &  23.9&   8.2&  129&    3.1&      p1&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  34.5&  17.3&   44&    2.1&      p2&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  35.0&  11.3&  114&    3.3&      p3&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  27.1&  19.9&   25&    1.5&      p4&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  25.5&   7.4&  171&    3.6&     p12&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  33.3&   9.8&  139&    3.6&     p34&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  28.3&   5.9&  307&    5.1&   p1234&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  43.8&  12.9&  117&    3.7&     p56&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 120.5&  54.4&   24&    2.7&    p789&	   &	   &	   &		   &		  \\
7   &EGRc J1233-0318& 188.46&  $-3.30$&  $-65.69$&  59.28& 1.04&  10.4&   2.9&   78&    4.1&      p1&  $-64.78$&  58.36&    9.8&  3EGJ1230-0247&               \\
    &             &       &       &        &       &     &   7.3&   2.3&   79&    3.6&     p12&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   4.6&   1.5&   97&    3.4&   p1234&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   3.2&   1.3&   90&    2.6&     p19&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   4.3&   3.7&   17&    1.3& virgo3a&	   &	   &	   &		   &		  \\
8   &EGRc J1255-0404& 193.78&  $-4.08$&  $-55.30$&  58.78& 0.71&   9.3&   1.9&  272&    5.3&     p19&  $-55.24$&  58.82&    8.9&               &  EGR J1256-0552\\
    &             &       &       &        &       &     &  11.6&   4.7&   83&    2.6&      p1&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   7.9&   3.3&   43&    2.7&      p4&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   8.0&   3.3&   88&    2.6&     p12&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   3.6&   2.4&   36&    1.6&     p34&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   6.4&   2.0&  134&    3.3&   p1234&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  15.2&   4.6&  103&    3.6&     p56&	   &	   &	   &		   &		  \\
9   &EGRc J1332-1217& 203.04& $-12.29$&  $-41.69$&  49.36& 0.56&   5.9&   1.6&  112&    4.0&     p19&  $-41.67$&  49.37&    7.5&               &  EGR J1337-1310\\
    &             &       &       &        &       &     &   6.9&   3.3&   33&    2.3&      p1&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   4.5&   2.2&   40&    2.2&     p12&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   3.6&   1.7&   54&    2.3&   p1234&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  14.7&   4.9&   52&    3.5&     p56&	   &	   &	   &		   &		  \\
\hline
10  &EGRc J1740-2851& 265.05& $-28.85$&   $-0.55$&   1.05& 0.16&  70.6&   6.3& 1750&   11.8&     p19&   $-0.27$&   1.13&   45.7&  3EGJ1736-2908&  EGR J1747-2852\\
    &             &       &       &        &       &     &  52.7&  10.8&  402&    5.1&      p1&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  69.5&  13.9&  350&    5.3&      p2&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  90.0&  12.6&  615&    7.7&      p3&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  70.6&  17.0&  234&    4.4&      p4&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  59.7&   8.6&  757&    7.4&     p12&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  83.3&  10.1&  846&    8.8&     p34&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  69.9&   6.5& 1595&   11.3&   p1234&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  84.9&  24.0&  168&    3.8&     p56&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  42.1&  14.4&  169&    3.1&      50&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 102.8&  23.6&  210&    4.7&    330+&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  50.5&  29.8&   51&    1.8&    4230&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  62.8&  49.4&   28&    1.4&    2230&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  72.4&  26.6&   97&    2.9&    2260&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 140.7&  31.0&  156&    5.1&    3023&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  66.9&  38.1&   42&    1.9&    4210&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 111.5&  47.6&   51&    2.5&    4235&	   &	   &	   &		   &		  \\
11  &EGRc J1747-2852& 266.76& $-28.88$&    0.21&  $-0.24$& 0.23&  86.7&   6.0& 2158&   15.7&     p19&   $-0.01$&  $-0.47$&  146.2&  3EGJ1746-2851&  EGR J1740-2851\\
    &             &       &       &        &       &     &  78.7&  10.4&  601&    8.2&      p1&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  73.8&  13.3&  360&    6.0&      p2&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  81.8&  11.4&  586&    7.7&      p3&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 132.0&  17.1&  432&    8.7&      p4&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  76.6&   8.2&  958&   10.1&     p12&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  95.8&   9.5& 1000&   11.0&     p34&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  84.8&   6.2& 1947&   14.8&   p1234&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 124.3&  23.8&  240&    5.7&     p56&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  67.8&  13.5&  282&    5.4&      50&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 130.9&  21.5&  294&    6.7&    330+&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  91.1&  29.5&   92&    3.4&    4230&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 155.0&  49.1&   70&    3.6&    2230&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  62.1&  25.5&   79&    2.6&    2260&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  56.2&  35.1&   40&    1.7&    229+&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 209.4&  66.0&   49&    3.8&    2310&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 140.5&  39.3&   88&    4.0&    4210&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     & 149.1&  50.7&   59&    3.3&    4235&	   &	   &	   &		   &		  \\
12  &EGRc J2025+3559& 306.48&  35.99&   75.07&  $-1.18$& 0.46&  40.8&   6.6&  459&    6.6&     p12&   75.22&  $-1.09$&   40.6&  3EGJ2027+3429&  EGR J2019+3722\\
    &             &       &       &        &       &     &  33.9&  10.1&  155&    3.6&      p1&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  43.5&   8.7&  290&    5.4&      p2&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  10.5&   9.7&   47&    1.1&      p3&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  11.5&   9.7&   52&    1.2&     p34&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  32.0&   5.5&  504&    6.2&   p1234&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  31.6&   5.4&  515&    6.2&     p19&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  31.3&  12.6&   95&    2.6&      20&	   &	   &	   &		   &		  \\
    13  &EGRc J2215+0653& 333.81&   6.89&   69.17& $-39.16$& 0.59&  18.5&   5.7&   36&    4.1&      p4&   69.01& $-38.58$&   18.2&               &               \\
    &             &       &       &        &       &     &  10.9&   3.7&   44&    3.5&     p34&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   3.8&   2.1&   32&    2.0&   p1234&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   3.0&   1.9&   30&    1.8&     p19&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  18.6&   5.7&   36&    4.1&    4100&	   &	   &	   &		   &		  \\
14  &EGRc J2249+1724& 342.39&  17.41&   85.89& -36.55& 0.42&  26.2&   6.7&   63&    4.8&      p3&   85.93& -36.41&   24.8&  3EGJ2248+1745&  EGR J2253+1606\\
    &             &       &       &        &       &     &  10.2&   5.4&   36&    2.0&      p1&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &   9.8&   5.4&   35&    2.0&     p12&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  14.5&   4.2&   73&    3.9&     p34&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  13.7&   3.4&  118&    4.5&   p1234&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  12.9&   3.0&  128&    4.7&     p19&	   &	   &	   &		   &		  \\
    &             &       &       &        &       &     &  31.0&   9.8&   37&    4.0&    3200&	   &	   &	   &		   &		  \\\hline
    \end{tabular}
\end{table}