\begin{table}%t2
\caption{\label{tab2}The system inclination  for $M_1$~= 1.25$-$1.40~$M_{\odot}$ and $K_1$~= 24~$\pm$ 5~km~s$^{-1}$ for the cases~(1) $P_h$~= 1\fh829, $M_2$~= 0.12; and (2)~$P_h$~= 3\fh439, $M_2$~=~0.24.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{cccc}
\hline
\hline\\[-3mm]
$M_1$  &    $K_1$  & $i$ ($P=1$\fh83)   & $i$ ($P=3$\fh44) \\  
($M_{\odot}$)  &(km s$^{-1}$) & \multicolumn{2}{c}{(degrees)}\\
\hline                                                                            
1.25 & 19 & 22.9 & 14.7 \\
1.25 & 24 & 29.4 & 18.7\\
1.25 & 29 & 36.4 & 22.8\\
1.30 & 19 & 23.5 & 15.0\\
1.30 & 24 & 30.2 & 19.1\\
1.30 & 29 & 37.4 & 23.3\\
1.35 & 19 & 24.0 & 15.4\\
1.35 & 24 & 31.0 & 19.6\\
1.35 & 29 & 38.4 & 23.9\\
1.40 & 19 & 24.6 & 15.7\\
1.40 & 24 & 31.7 & 20.0\\
1.40 & 29 & 39.5 & 24.4\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}