\begin{table}%t2
\small%\centering
\par
\caption{\label{tab.params}Oscillation parameters for \taucet{} (see Sect.~\ref{sec.freqs}).}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{l r}
\hline\hline
Parameter & Value at 4.3~mHz\\
\hline
$\Delta\nu_0$ (\muHz)          & $169.6 \pm 0.2$ \\
$\Delta\nu_1$ (\muHz)          & $170.0 \pm 0.3$ \\
$\Delta\nu_2$ (\muHz)          & $170.5 \pm 0.3$ \\
$\Delta\nu_3$ (\muHz)          & $171.0 \pm 0.3$ \\
$\delta\nu_{01}$ (\muHz)       &$ 4.7 \pm 1.3$   \\
$\delta\nu_{02}$ (\muHz)       &$12.7 \pm 1.2$   \\
$\delta\nu_{03}$ (\muHz)       &$21.4 \pm 1.2$   \\
$\delta\nu_{13}$ (\muHz)       &$16.7 \pm 1.4$   \\
$D_0$            (\muHz)       & $1.77 \pm 0.13$ \\
mode lifetime (d)              & $1.7\pm0.5$\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}