\begin{table}
\caption {\label{result_tableh2o}H$_2$O Gaussian fits$^{a}$. $T_{\rm b}$(PDR) uses a source size of 120\arcsec~$\rightarrow \eta_{\rm bf}$~= 2, while $T_{\rm b}$(outflow) uses a source size of 85\arcsec~$\rightarrow \eta_{\rm bf}$~=~3.} 
\small%\centerline
 {
 {
\begin{tabular}{  l r  r r r r r r  }
\hline
\hline
Pos.  	&	$\upsilon_{{\rm LSR}}$& err  & $T^{~*}_{{\rm A}}$ & $T_{\rm b}$ &err&  	$\Delta \upsilon$ & err    \\
&	 	  [km~s$^{-1}$]&[km~s$^{-1}$] &[mK]&[mK]&[mK]&[km~s$^{-1}$]	&[km~s$^{-1}$]\\
\hline
 1& --7.5  &0.10& 180& 400&12& 3.1&0.2 \\
 2&--6.9& 0.08&340&756&28&3.5& 0.3  \\    
  &--5.4&0.39&171&570&27&8.8&0.7 \\   
 3&--7.1&0.06&416&924&30&3.1&0.20 \\    
  &--6.1&0.24&213&710&31&8.8& 0.60\\  
 4&--7.1&0.08&316&702& 44 &3.5&0.4  \\ 
 &--6.6&0.8&78&260 &45 &10.0& 4.1 \\
\hline
\end{tabular}}}
\medskip
$^{a}$  Notation as in Table~\ref{result_tableCO}.
\end{table}