\begin{table}
\caption{\label{result_tablenh3}NH$_3$ Gaussian fits$^{a}$. $T_{\rm b}$(PDR) uses a source size of 120\arcsec~$\rightarrow \eta_{\rm bf}$~= 2, while $T_{\rm b}$(outflow) uses a source size of 85\arcsec~$\rightarrow \eta_{\rm bf}$~=~3.} 
\small%\centerline
 {
 {
\begin{tabular}{l r  r r r r r r }
\hline
\hline
Position  	&	$\upsilon_{{\rm LSR}}$& err  & $T^{~*}_{{\rm A}}$ & $T_{\rm b}$ & err&  	$\Delta \upsilon$ & err   \\
&	 	  [km~s$^{-1}$]&[km~s$^{-1}$] &[mK]&[mK]&[mK]&[km~s$^{-1}$]	&[km~s$^{-1}$]\\
\hline
 1& --7.5  &0.14& 438 &	973 &	46& 2.6&0.3 \\
 2&--7.9& 0.25&412& 916	&200&3.3& 0.9 \\  
&--6.1& 3.4&111&	370 &160&5.8& 2.6 \\ 
 3&--7.6&0.12    &487   &1080 	&	90   &3.3&0.50 \\
&--6.4&1.4   &100  & 333	&	92  &8.5&4.3 \\  
 4&--7.4&0.23  &   321& 713	&	185 &   3.9   & 1.2 \\
&--6.8   &2.6     &    61   &  203	&	192    &   8.7     & 12.1 \\  
\hline
\end{tabular}}}
\medskip
$^{a}$ Notation as in Table~\ref{result_tableCO}.
\end{table}