\begin{table}%t2
\par
\caption {\label{table:params}Input parameters used for EBTEL simulation. The parameters were constrained by data when possible and the ranges of parameters investigated are shown. } 
%\centering
\par
\begin{tabular}{ l  c  c  } 
\hline\hline
\par
Parameter 						 								& Observed 					&		EBTEL					\\
\hline
 Loop half-length [cm] 												& $3\times 10^{9}$			&		$(3 \pm 0.2)\times10^{9}$	\\
 Non-thermal flux  													&							& 								\\
 							-- Amplitude [erg~cm$^{-2}$~s$^{-1}$]		& $7\times 10^{9}$			&		$5 \times 10^{8\pm1}$				\\
							-- Width [s]							& $\sim$100					&		$100\pm50$				\\
							-- Total  [erg~cm$^{-2}$]					& $\sim$1.7~$\times$~10$^{12}$		&		$2.5\times10^{10\pm1}$		\\
 Direct  heating rate												 	& 							&								\\	
 							-- Amplitude [erg~cm$^{-3}$~s$^{-1}$]		& --							&		$0.7\pm 0.3$				\\
							-- Width [s]							& --							&		$100\pm 50$				\\
							-- Background [erg~cm$^{-3}$~s$^{-1}$]		& --							&		$\le$$1\times10^{-6}$		 	\\
							-- Total  [erg~cm$^{-3}$]					& --							&		$175\pm150$				\\					 
Direct/non-thermal heating											&		(best fit parameters)					&		$\sim$4				\\
 \hline
    \end{tabular} 
\par
\end{table}