\begin{table}%t4
\caption{\label{tab:fit3comp}The best fit parameters for a three-absorber-component model for spectrum~C. Components~$1{-}3$ correspond to components~$2{-}4$ in Tables~\ref{tab:fit} and~\ref{tab:delta_c}.}  
\small%\centerline
 {
\begin{tabular}{lc}
\hline
\hline
Parameter & Value \\
\hline
\multicolumn{2}{l}{$\bullet\ $\textit{power law}}\\
Flux ($2{-}10$~keV)$^a$   & 2.86 $\pm$ 0.04\\
Photon index $\Gamma$ & 2.21 $\pm$ 0.02 \\
\multicolumn{2}{l}{$\bullet\ $\textit{modified black body}}\\ 
flux ($0.2{-}10$~keV)$^a$ & 1.31 $\pm$ 0.14 \\
$kT$ (eV) & 140 $\pm$ 4 \\
\hline
\multicolumn{2}{l}{\bfseries{Absorption components}}\\
\multicolumn{2}{l}{$\bullet\ $\textit{warm absorber 1}}\\
$N_{\rm H}$ ($10^{25}$~m$^{-2}$) & 0.35 $\pm$ 0.14 \\
$\log\xi$ ($10^{-9}$~W~m)  & 0.73 $\pm$ 0.06 \\
$v_{\rm turb}$ (km~s$^{-1}$)    & 147 $\pm$ 21 \\
$v_{\rm out}$ (km~s$^{-1}$)   & $-$213 $\pm$ 27\\
\multicolumn{2}{l}{$\bullet\ $\textit{warm absorber 2}}\\
$N_{\rm H}$ ($10^{25}$~m$^{-2}$) & 0.72 $\pm$ 0.3 \\
$\log\xi$ ($10^{-9}$~W~m) & 2.27 $\pm$ 0.06\\
$v_{\rm turb}$ (km~s$^{-1}$)   & 100 $\pm$ 28 \\
$v_{\rm out}$ (km~s$^{-1}$)  & $-$548 $\pm$ 45 \\
\multicolumn{2}{l}{$\bullet\ $\textit{warm absorber 3}}\\
$N_{\rm H}$  ($10^{25}$~m$^{-2}$) & 23 $\pm$ 7.5 \\
$\log\xi$ ($10^{-9}$~W~m) & 3.13 $\pm$ 0.04 \\
$v_{\rm turb}$ (km~s$^{-1}$) & 8 $\pm$ 8 \\
$v_{\rm out}$ (km~s$^{-1}$) & $-$4530 $\pm$ 80 \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$^{a}$ Absorption-corrected flux in 10$^{-14}$~W~m$^{-2}$.
\end{table}