\begin{table}%t1
\caption{\label{tab:DK02}Best-fit parameters for observational sample.}
%\centerline
 {\small \begin{tabular}{llllr}
\hline\hline
Lens & $b ~(\arcsec)$ & $q$  & $\gamma$& $\theta_{\gamma}$ (rad)$^a$\\
\hline
MG0414+0534 & 1.37 & 0.75 & 0.11 & 0.98 ~~~~~~\\
B0712+472 & 1.05 & 0.46 & 0.10 & 1.73  ~~~~~~\\
B1422+231 & 0.94 & 0.69 & 0.16 & 0.07 ~~~~~~\\
B1933+503 & 0.67 & 0.60 & 0.06 & $-$0.22 ~~~~~~\\
B2045+265 & 1.36 & 0.63 & 0.06 & 0.62 ~~~~~~\\
\hline
\end{tabular}}
\par
$^a$ Shear orientation is relative to halo main axis.
\end{table}