\begin{table}%t1
\caption{\label{images}Summary of the broad-band images used for the photometry.}
%\centerline
 {\small 
\par\begin{tabular}{llcc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
Filter  & $\lambda$ ($\mu$m) & Exposure time (ksec) & Depth$^{(*)}$ (AB)\\
\hline
$ACS$/$F435W$ & 0.435 & 7.05 & 26.5 \\
$ACS$/$F475W$ & 0.480 & 5.56 & 27.5\\
$ACS$/$F555W$ & 0.539 & 5.56 & 27.1 \\
$ACS$/$F625W$ & 0.635 & 8.49 & 27.6 \\
$ACS$/$F775W$ & 0.779 & 11.13  & 27.3\\
$ACS$/$F850LP$ & 0.908 & 17.8   &26.9 \\
$NICMOS$/$F110W$ & 1.147 & 0.26 & 25.4 \\ 
$MOIRCS$/$H$ & 1.642 & 18.87 & 25.3\\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$^{(*)}$ Given as the 5$\sigma$ detection limit for a point source.
\end{table}