\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{tab:phaseerror}Allowed phase errors to reach a $10^5$ and $10^6$~rejection ratio for a three-beam multi-axial nulling interferometer depending on the numerical aperture.}
\small \begin{tabular}{ccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
$NA_{\rm{eff}}$&$\delta\phi (10^5)$&$\delta\phi (10^6)$\\
\hline
0.06 & 0.0095 & 0.003\\
0.1 & 0.009 & / \\
0.125 & 0.008 & / \\
0.2 & 0.002 & / \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}