\begin{table}%t5
%\centering
\par
\caption{\label{outflow_tab}Physical parameters of the \CO\ outflow.}
\begin{tabular}{cccc}
\hline \hline\\[-3.2mm]
\multicolumn{4}{c}{\CO~(2--1)} \\
 parameter & no corr. & $\theta=57 \degr$ & $\theta=80 \degr$ \\[-3.2mm]\\
\hline\\[-3.2mm]
  $N_{\rm b}$ ($\times 10^{21}$ cm$^{-2}$) & 7.7 & & \\
  $N_{\rm r}$  ($\times 10^{21}$ cm$^{-2}$) & 9.7 & & \\
%  $M_{\rm b}$  ($M_{\odot}$) & 10.7 &  &  \\
 % $M_{\rm r}$  ($M_{\odot}$) & 10.7 &  &  \\
  $M_{\rm out}$ ($M_{\odot}$) & 1.9 &  &  \\
  $P_{\rm out}$ ($M_{\odot}$ km s$^{-1}$) & 12 & 22 & 70 \\
  $E$  ($\times 10^{45}$ erg) & 1.1 & 3.6 & 36 \\
  $t_{\rm dyn}$  ($\times 10^{3}$ yr) & 11.8 & 7.65 & 2.08 \\
  $\dot{M}_{\rm out}$  ($\times 10^{-4}~M_{\odot}$ yr$^{-1}$) & 1.6 & 2.5 & 9.1 \\
  $\dot{P}_{\rm out}$  ($\times 10^{-3}~M_{\odot}$~\kms\ yr$^{-1}$) & 1.0 & 2.9 & 34 \\
  $L_{\rm m}$ ($L_{\odot}$) & 0.755 & 3.9 & 140 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}