\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{\label{t:BAT_N05}Best-fit model parameters of the 15--150~keV profile decomposed into four pulses using the model by \citet{Norris05}. Uncertainties are 1$\sigma$.}
\small  \begin{tabular}{lccccccc}
 \hline  \hline
 \noalign{\smallskip}
Pulse  & $t_{\rm p}$ & $A$ & $\tau_{\rm r}$  & $\tau_{\rm d}$  & $w$   & $k$ & Fluence\\
& (s) & ($10^{-8}$~erg~cm$^{-2}$~s$^{-1}$) &  (s)  & (s) & (s)  &  & ($10^{-8}$~erg~cm$^{-2}$)\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
1    &  $0.5\pm0.2$ & $4.6\pm0.6$ & $0.79\pm0.18$ & $1.30\pm0.26$ & $2.09\pm0.29$ & $0.24\pm0.16$ & $8.6\pm1.0$  \\
2    &  $4.2\pm0.6$ & $2.0\pm0.3$ & $1.04\pm0.64$ & $4.71\pm1.30$ & $5.75\pm1.44$ & $0.64\pm0.20$ & $10.8\pm1.9$ \\
3    &  $7.5\pm0.2$ & $2.5\pm0.7$ & $0.32\pm0.19$ & $0.84\pm0.43$ & $1.16\pm0.46$ & $0.45\pm0.32$ & $2.7\pm0.8$  \\
4    & $56.2\pm1.2$ & $1.3\pm0.2$ & $2.52\pm1.26$ & $10.5\pm2.3$  & $13.0\pm2.4$  & $0.61\pm0.18$ & $15.5\pm2.3$ \\
 \hline
 \end{tabular}
\end{table}