\begin{table}%t7
\caption{\label{geom}Total outflow parameters after correction for an inclination angle in the range 30$^{\circ}{-}60^{\circ}$ ($\tau_{{\rm m}}$ taken into account).}
\par
%
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{lccccc}
\hline\hline
Source & $p$ & $E$ & $\dot{M}$ & $\dot{p}$ & $L_{{\rm mec}}$\\
 &  ($M_{\odot}$~km~s$^{-1}$) & $(10^{46}$~erg) & ($10^{-3}~M_{\odot}$~yr$^{-1}$) & ($10^{-3}~M_{\odot}$~km~s$^{-1}$~yr$^{-1}$) & ($L_{\odot}$)\\
 \hline
G10.47 & 4770$-$8260 & 40$-$120 & 1.4$-$4.2 & 12$-$61 & 8.3$-$75\\
G10.62 & 1740$-$3010 & 15$-$46 & 1.4$-$4.3 & 13$-$68 & 10$-$92\\
G16.59 & 240$-$410 & 1.0$-$3.0 & 0.32$-$0.97 & 1.3$-$6.8 & 0.48$-$4.3\\
G19.61 & 7300$-$12600 & 73$-$220 & 9.8$-$29 & 97$-$500 & 82$-$740\\
G28.87$^{\rm \dag}$ & 540$-$940 & 4.3$-$13 & 0.49$-$1.5 & 3.9$-$20 & 2.6$-$24\\
G35.20 & 1410$-$2400 & 9.2$-$28 & 1.1$-$3.4 & 7.0$-$36 & 3.8$-$35\\
G43.89$^{\rm \dag}$ & 440$-$770 & 3.3$-$10 & 1.1$-$3.3 & 8.0$-$42 & 5.3$-$48\\
G48.61 & 4470$-$7740 & 24$-$71 & 5.3$-$16 & 26$-$140 & 12$-$100\\
G75.78 & 1590$-$2750 & 12$-$36 & 3.0$-$9.0 & 22$-$110 & 14$-$130\\
 \hline
\end{tabular}
\begin{list}{}{}
\item[$^{\rm \dag}$] \footnotesize{G28.87 and G43.89 have no $\tau_{\rm m}$ estimate.}
\end{list}
\end{table}