\begin{table}%t1
\par
%\begin{minipage}[t]
\caption{Numerical models: parameters and PCA measurements.}
\label{table:1}
%\renewcommand{\footnoterule}{}
%\centerline
{ \begin{tabular}{lcccccc} \hline \hline Model &
${k_{\rm d}}^a$ & $M^b$ &
$v_{A}/{c_{s}}^c$ & $\lambda_{\rm D}$/$L_{\rm c}$ & $l_{2}/l_{1}$ ($^{13}$CO) & $l_{2}/l_{1}$ ($^{12}$CO)\\
\hline
HA8  &                  7--8 &  1.9  &  0 & 0.18  & 0.07 $\pm$ 0.01 & 0.05 $\pm$ 0.01 \\
HC8  &                  7--8 &  4.1  &  0 & 0.18  & 0.06 $\pm$ 0.01 & 0.06 $\pm$ 0.01 \\
HE8  &                  7--8 &  8.7  &  0 & 0.18  & 0.03 $\pm$ 0.01 & 0.04 $\pm$ 0.01 \\
HC4  &                  3--4 &  5.3  &  0 & 0.43  & 0.12 $\pm$ 0.02 & 0.12 $\pm$ 0.02 \\
HE4  &                  3--4 & 12.0  &  0 & 0.43  & 0.31 $\pm$ 0.04 & 0.20 $\pm$ 0.02 \\
HC2  &                  1--2 &  7.4  &  0 & 1.28  & 0.25 $\pm$ 0.03 & 0.30 $\pm$ 0.03 \\
HE2  &                  1--2 & 15.0  &  0 & 1.28  & 0.26 $\pm$ 0.03 & 0.31 $\pm$ 0.03 \\
MC81 $v_{||}$       &   7--8 &  3.5  &  1 & 0.18  & 0.05 $\pm$ 0.01 & 0.05 $\pm$ 0.01 \\
MC81 $v_{\perp}$    &   7--8 &  3.5  &  1 & 0.18  & 0.05 $\pm$ 0.01 & 0.04 $\pm$ 0.01 \\
MC85 $v_{||}$       &   7--8 &  3.4  &  5 & 0.18  & 0.04 $\pm$ 0.01 & 0.03 $\pm$ 0.01 \\
MC85 $v_{\perp}$    &   7--8 &  3.4  &  5 & 0.18  & 0.04 $\pm$ 0.01 & 0.04 $\pm$ 0.01 \\
MC41 $v_{||}$       &   3--4 &  4.7  &  1 & 0.43  & 0.10 $\pm$ 0.02 & 0.14 $\pm$ 0.02 \\
MC41 $v_{\perp}$    &   3--4 &  4.7  &  1 & 0.43  & 0.10 $\pm$ 0.02 & 0.10 $\pm$ 0.02 \\
MC45 $v_{||}$       &   3--4 &  4.8  &  5 & 0.43  & 0.14 $\pm$ 0.02 & 0.11 $\pm$ 0.02 \\
MC45 $v_{\perp}$    &   3--4 &  4.8  &  5 & 0.43  & 0.12 $\pm$ 0.02 & 0.10 $\pm$ 0.02 \\
MC4X $v_{||}$       &   3--4 &  5.3  & 10 & 0.43  & 0.12 $\pm$ 0.02 & 0.12 $\pm$ 0.02 \\
MC4X $v_{\perp}$    &   3--4 &  5.3  & 10 & 0.43  & 0.11 $\pm$ 0.02 & 0.12 $\pm$ 0.02 \\
ME21 $v_{||}$       &   1--2 & 14.0  &  1 & 1.28  & 0.55 $\pm$ 0.06 & 0.75 $\pm$ 0.08 \\
ME21 $v_{\perp}$    &   1--2 & 14.0  &  1 & 1.28  & 0.72 $\pm$ 0.09 & 0.48 $\pm$ 0.05 \\
D1H($t/t_{\rm ff}=0$)   &   1--2 & 10.0  &  0 & 1.28  & 0.62 $\pm$ 0.03 & 0.43 $\pm$ 0.04 \\
D1H($t/t_{\rm ff}=1$)   &   1--2 & 10.0  &  0 & 1.28  & 0.13 $\pm$ 0.03 & 0.29 $\pm$ 0.04 \\
D1H($t/t_{\rm ff}=5/3$) &   1--2 & 10.0  &  0 & 1.28  & 0.28 $\pm$ 0.06 & 0.22 $\pm$ 0.02 \\
D3H($t/t_{\rm ff}=0$)   &   7--8 & 10.0  &  0 & 0.18  & 0.04 $\pm$ 0.01 & 0.03 $\pm$ 0.01 \\
D3H($t/t_{\rm ff}=1$)   &   7--8 & 10.0  &  0 & 0.18  & 0.04 $\pm$ 0.01 & 0.04 $\pm$ 0.01 \\
D3H($t/t_{\rm ff}=5/3$) &   7--8 & 10.0  &  0 & 0.18  & 0.04 $\pm$ 0.01 & 0.04 $\pm$ 0.01 \\
\hline 
\end{tabular}}
\par
\hspace*{4cm}$^a$Driving wavenumber.\\
\hspace*{4cm}$^b$rms Mach number.\\
\hspace*{4cm}$^c$Ratio of Alfv{\'e}n speed to sound speed.\\
\par
%\end{minipage}
\end{table}