\begin{table}%t2
\caption{\label{tab:params}Binary parameters from the system modelling and spot model parameters.}
%\centerline
 {\small \begin{tabular}{lc}
\hline\hline
$P_{\rm orb}=P_{\rm rot}$ = $0.46543d$ $^*$ & $B_{\rm unsp}$ = 12.42\\ 
a =  2.246~$R_\odot$  $^{**}$ & $V_{\rm unsp}$ = 11.00\\
$q = 0.42\pm 0.01$ & $R_{\rm unsp}$ = 10.07\\  
$i = 66.5\pm 1^\circ$ & $I_{\rm unsp}$ =  9.17\\
$M_1$ = $0.49~M_\odot$ &$T_{\rm spot}$ =  3300~K \\
$M_2$ = $0.21~M_\odot$&\\
$T_1$ = $4050 \pm 200$~K&\\
$T_2$ = $3000 \pm 300$~K&\\
$R_1$ = $0.78\pm0.02~R_\odot$&\\
$R_2$ = $0.24\pm0.04~R_\odot$&\\
$v\sin i$ = 85~km~s$^{-1}$~$^*$&\\
$e$ = $0.0^*$ &\\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$^*$ Adopted from \chil; $^{**}$ ~$a \sin i$ adopted from \chil.
 \end{table}