\begin{table}%t1
\caption{\label{table:surveys}Instruments used with field of view (FOV), filters, and the central  
coordinates of the pointings.}
{\footnotesize      
%\centerline
{\begin{tabular}{l l l l l}
\hline\hline
Telescope & FOV & Filter & Integration time (h) &Pointing coordinates (J2000)\\
\hline\\[-3.25mm]
CFHT MegaCam & $0.96{\degr}\times 0.94{\degr}$ & $z^\prime$ & 2.5 & 03$^{{\rm h}}$44$^{{\rm m}}$36$^{{\rm s}}$.00 +32$^{\circ}$01$^{\arcmin}$50${\farcs}$0\\
CFHT WIRCam& 20{\arcmin} $\times$ 20{\arcmin} & CH$_4$off, CH$_4$on &3.7, 1.4 & 03$^{{\rm h}}$44$^{{\rm m}}$14$^{{\rm s}}$.80 +32$^{\circ}$05$^{\arcmin}$06${\farcs}$0\\
CFHT WIRCam& 20{\arcmin} $\times$ 20{\arcmin} & $J$, $H$, $K_{\rm s}$ &0.35, 0.16, 0.12 \\
&A&&& 03$^{{\rm h}}$44$^{{\rm m}}$14$^{{\rm s}}$.80 +32$^{\circ}$05$^{\arcmin}$06${\farcs}$0\\
&B&&& 03$^{{\rm h}}$44$^{{\rm m}}$14$^{{\rm s}}$.80 +32$^{\circ}$15$^{\arcmin}$06${\farcs}$0\\
&C&&& 03$^{{\rm h}}$45$^{{\rm m}}$02$^{{\rm s}}$.00 +32$^{\circ}$05$^{\arcmin}$06${\farcs}$0\\
&D&&& 03$^{{\rm h}}$45$^{{\rm m}}$02$^{{\rm s}}$.00 +32$^{\circ}$15$^{\arcmin}$06${\farcs}$0\\
\hline
\end{tabular}}}\medskip
\par
The $J$, $H$ and $K_{\rm s}$ final WIRCam images are made up of four overlapping fields (A, B, C and D).
\end{table}