\begin{table}%t6
 \caption{\label{Tableparameters_UM311}Parameters of our SED models for the UM311~system using different values for the 160~\mic\ constraint.}
\small%\centerline
 {
 \begin{tabular}{ccccccc}
\hline
\hline \noalign{\smallskip}
& $f_{160}$ $^a$ & 0.9 $f_{160}$ & 0.8 $f_{160}$ & 0.7 $f_{160}$ & 0.6 $f_{160}$ & 0.5 $f_{160}$\\
\hline
\noalign{\smallskip}
$M_{\rm dust}$ (\msun) & 5.2 $\times$ 10$^6$ & 5.5 $\times$ 10$^6$ & 6.1 $\times$ 10$^6$ & 7.0 $\times$ 10$^6$ & 8.4 $\times$ 10$^6$ & 1.1 $\times$ 10$^7$ \\
$f_{\rm PAH}$ & 0.34 & 0.38 & 0.39 & 0.4 & 0.41 & 0.42 \\
$\alpha$ & 2.13 & 2.08 & 2.00 & 1.93 & 1.86 & 1.79  \\
$U_{\rm min}$ & 0.25 & 0.19 & 0.12 & 0.07 & 0.04 & 0.02 \\
$U_{\rm max}$ & 1.6 $\times$ 10$^5$ & 5.0 $\times$ 10$^4$ & 1.8 $\times$ 10$^4$ & 10$^4$ & 6.7 $\times$ 10$^3$ & 4.9 $\times$ 10$^3$ \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$^a$ $f_{160}$ is the upper limit at 160~\mic.
\end{table}