\begin{table}%t1
\par
\caption{\label{xray}X-ray sources with point-like infrared counterparts inside the 0FGL J1848.6$-$0138 error circle}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{ccccccccc}
\hline
\hline
2XMM              &  Energy flux            &  X-ray/IR  &  $J$  &  $H$  & $K$s  &  $3.6~\mu$m &  $4.5~\mu$m & $ 5.8~\mu$m  \\
source name       &  (0.5$-$4.5 keV)          &  offset          &       &       &       &             &             &                         \\
                  & $10^{-15}$ erg s$^{-1}$ cm$^{-2}$  &  $^{\prime\prime}$        & mag   &  mag  & mag   &  mag        &   mag       &    mag         \\
\hline
J184852.3-014026 &  $26 \pm 4$    & 2.4 & $ 7.77 \pm 0.02$ & $ 7.21 \pm 0.05$& $ 6.97 \pm 0.03$ & $ 6.92 \pm 0.04$ & $ 6.95 \pm 0.04$ & $ 6.89 \pm 0.03$   \\
J184813.2-014427 &  $7.6 \pm 2.9$ & 1.8 & $\geq$$ 16.61$     & $14.75 \pm 0.08$& $12.99 \pm 0.04$ & $11.76 \pm 0.05$ & $11.49 \pm 0.07$ & $11.22 \pm 0.11$   \\
J184805.0-013726 &  $5.8 \pm 1.4$ & 1.8 & $\geq$$ 16.65$     & $\geq$$15.19     $& $13.08 \pm 0.05$ & $10.59 \pm 0.06$ & $ 9.76 \pm 0.07$ & $ 9.28 \pm 0.05$   \\
\hline
\end{tabular} 
\end{table}