\begin{table}%t4
\caption{\label{TabISOlirat}Far-infrared line flux ratios to the optical 5007~\AA\ line $I/I$(5007~\AA) corrected for the optical line reddening.}
%\centerline
 {\small \begin{tabular}{llllll}
\hline\hline
     Line                  & \#2     &  \#5   \\
\hline
{}[\ion{O}{iii}] 51.81~$\mu$m & 0.25    &   0.36  \\
{}[\ion{O}{i}] 63.19~$\mu$m   & 0.07    &   0.10  \\
{}[\ion{O}{iii}] 88.36~$\mu$m & 0.10    &   0.14  \\
{}[\ion{O}{i}] 145.5~$\mu$m  &$<$0.0024&$<$0.01  \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
{Note}: the 5007~\AA\ line contribution of 75\% to the total FMK emission in the $F475W$ filter is assumed. Optical line attenuation due to reddening of 200~times is assumed in both the ISO LWS regions, see text. FIR line attenuation is neglected.
\end{table}