\begin{table}%t3
\caption{\label{tab:Comp}Fundamental parameters as they follow from a metal-poor (MP), solar-calibrated (SC), or metal rich (MR) grid.}
\par
%\centering
\small
\begin{tabular}{cccclr}
\hline
\hline \noalign{\smallskip}
ID&Grid& $R/R_\odot$ & $M/M_\odot$ & $T_{\rm eff} [K]$  &  $L/L_\odot$ \\
\hline
     &MP&  7.82 $\pm$ 0.12&  1.36 $\pm$ 0.05&  4835 $\pm$ 11&  30 $\pm$ 1 \\
A   &SC&   7.69 $\pm$ 0.11&  1.30 $\pm$ 0.05&  4670 $\pm$ 10&  25 $\pm$ 1 \\
     &MR&  7.57 $\pm$ 0.12&  1.24 $\pm$ 0.05&  4528 $\pm$ 10&  22 $\pm$ 1 \\
\hline
\multicolumn{2}{r}{$\sigma$}&  0.12(1.6\%)&  0.06(4.6\%)&  153(3.3\%)&  4(15\%) \\
\hline
    &MP&  12.98 $\pm$ 0.39&  1.73 $\pm$ 0.13&  4725 $\pm$ 25&  75 $\pm$ 6 \\
E  &SC&  12.75 $\pm$ 0.40&  1.64 $\pm$ 0.13&  4558 $\pm$ 23&  63 $\pm$ 5 \\
    &MR&  12.56 $\pm$ 0.38&  1.56 $\pm$ 0.12&  4417 $\pm$ 19&  54 $\pm$ 4 \\
\hline
\multicolumn{2}{r}{$\sigma$}&  0.21(1.6\%)&  0.09(5.5\%)&  154(3.3\%)&  11(17\%) \\
\hline
    &MP&  17.59 $\pm$ 0.71&  1.25 $\pm$ 0.13&  4462 $\pm$ 46&  110 $\pm$ 10 \\
H  &SC&  17.25 $\pm$ 0.69&  1.18 $\pm$ 0.13&  4294 $\pm$ 22&  91 $\pm$ 9 \\
    &MR&  16.98 $\pm$ 0.71&  1.13 $\pm$ 0.12&  4160 $\pm$ 28&  78 $\pm$ 9 \\
\hline
\multicolumn{2}{r}{$\sigma$}&  0.31(1.8\%)&  0.06(5.0\%)&  151(3.5\%)&  16(17\%) \\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot{$\sigma$ indicates the standard deviation in absolute units and percent.}
\end{table}