\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{tab:fingers}Line-of-sight cylinders in the data (2dF and NGP250) and in two mocks, 8 and 16.}
\begin{tabular}{lccc}\hline\hline
\noalign{\smallskip}
Data & $n_{\rm t}$ & $n_{\rm f}$ & $n_{\rm e}$\\
\hline
MOCK8 (A) & 57 & 5 & 2.9\\
MOCK8  & 30 & 5 & 3.0\\
MOCK16 (A) & 107 & 24 & 5.4\\
MOCK16  & 82 & 18 & 4.1\\
2dF (A) & 86 & 13 & 4.3\\
2dF  & 65 & 14 & 3.3\\
NGP 250  & 191 & 21 & 9.6\\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot{The index (A) labels the rescaled case with a larger cylinder. The column~$n_{\rm t}$ shows
the total number of cylinders in the network, $n_{\rm f}$ is the number of line-of-sight
cylinders, and $n_{\rm e}$ is the expected number of line-of-sight cylinders, in case of
the isotropic cylinder orientation.}
\end{table}