\begin{table}%t1
\par
\caption{\label{table:irc}Photometric filter band definitions for the three cameras of~the~IRC.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{cccccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
Camera & Array Area\tablefootmark{*} & Pixel scale & Band    &     $\lambda_{\rm ref}$    &  $\Delta \lambda$  \\
               &    (pixels)      &   (arcsec) &            &  ($\mu$m)    & ($\mu$m) \\
\hline
NIR~  &  319~$\times$~412 &   1.46~$\times$~1.46    & N2       & 2.4 & 1.9--2.8     \\
          &                            &                                   & N3       & 3.2 & 2.7--3.8    \\
          &                            &                                   & N4      & 4.1 & 3.6--5.3    \\
 MIR-S &  233~$\times$~256&   2.34~$\times$~2.34  & S7       & 7.0  & 5.9--8.4    \\
          &                              &                                   & S9W      & 9.0  & 6.7--11.6   \\
           &                               &                                   & S11      & 11.0 & 8.5--13.1    \\
MIR-L &  246~$\times$~239 &   2.51~$\times$~2.39  & L15      & 15.0 & 12.6--19.4  \\
           &                             &                                    & L18W& 18.0 & 13.9--25.6   \\
           &                              &                                    & L24      & 24.0 & 20.3--26.5  \\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot{\tablefoottext{*}{This is the effective imaging area of the array.}}
\end{table}