\begin{table} %T2
\par
\caption{\label{fittingsf}CPL power spectrum parameters for the six individual sub-regions of 3C~449.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{c c c c c c c c c c c}     %  11 columns 
\hline\hline \noalign{\smallskip}      
 Region     & {\it FWHM} & \multicolumn{9}{c} {CPL} \\
            & (arcsec ) & \multicolumn{3}{c} {best fit} & \multicolumn{3}{c} {min slope} 
	    & \multicolumn{3}{c} {max slope} \\
            &    & $q$ &$f_{\rm max}$ & & $q^{\rm -}$ & $f_{\rm max}$ & &
	           $q^{\rm +}$ & $f_{\rm max}$ &  \\
\hline      
N SPUR & 5.50 & 2.53 & 1.96  & & 1.58 & 0.23 & & 3.44 & $\infty$   \\ 
N LOBE & 1.25 & 2.87 & 1.60  & & 2.31 & 0.55 & & 3.35 & $\infty$  \\
N JET  & 1.25 & 3.15 & 1.21  & & 2.29 & 0.30 & & 4.27 & $\infty$  \\
S JET  & 1.25 & 2.76 & 1.95  & & 2.02 & 0.3 & & 3.69 & $\infty$    \\
S LOBE & 1.25 & 2.71 & 1.68  & & 2.36 & 0.65 & & 3.05  & $\infty$   \\
S SPUR & 5.50 & 2.17 & 1.53  & & 0.20 & 0.12  & & 3.95 & 0.12   \\
\hline \end{tabular}
\tablefoot{Lower and upper limits are quoted at $\sim$90\% confidence.} 
\end{table}