\begin{table}%t6
\caption{\label{geo}Factors to multiply by the projected outflow-related parameters, as a function of outflow inclination, \emph{i}.}
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{ccccccccc}
\hline \hline \noalign{\smallskip}
$i$ & Velocity & Size & $t_{\rm kin}$ & $p$ & $E$ & $\dot{M}$ & $F_{\rm out}$ & $L_{\rm mec}$\\
 \hline
10 & 1.02 & 5.8 & 5.7 & 1.02 & 1.03 & 0.18 & 0.18 & 0.18\\
20 & 1.06 & 2.9 & 2.7 & 1.06 & 1.13 & 0.36 & 0.39 & 0.41\\
30 & 1.15 & 2.0 & 1.73 & 1.15 & 1.33 & 0.58 & 0.67 & 0.77\\
45 & 1.41 & 1.41 & 1.00 & 1.41 & 2.0 & 1.00 & 1.41 & 2.0\\
60 & 2.0 & 1.15 & 0.58 & 2.0 & 4.0 & 1.73 & 3.5 & 6.9\\
70 & 2.9 & 1.06 & 0.36 & 2.9 & 8.5 & 2.7 & 8.0 & 23.5\\
80 & 5.8 & 1.02 & 0.18 & 5.8 & 33.2 & 5.7 & 32.7 & 188\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}