\begin{table}%t2
\caption{\label{table:2}CH$^+$ and CH  transitions in the SPIRE/FTS range.} \tiny
\begin{tabular}{l c c c} 
\hline\hline \noalign{\smallskip}
Freq (GHz) & Transition & A(s$^{-1}$)\tablefootmark{a} & Ref. \\ 
\hline  
CH$^+$ 	& $J=1\leftarrow0$ &  &  \\  
835.079043(1.0)	&$1 - 0$ & $5.96 \times 10^{-3}$ & c\\
CH 	& $N=1$ $J=3/2 \leftarrow 1/2$ &  &  \\
532.721333 (100)	&$\rm F1 = 1+ \leftarrow F2 = 1-$	&$2.1 \times 10^{-4}$     & b\\
532.723926 (40) 	&$\rm F1 =2+ \leftarrow F2 = 1-$	&$6.2 \times 10^{-4}$	&b\\
532.793309 (50)	&$\rm F1 =1+ \leftarrow F2 = 0-$	& $4.1 \times 10^{-4}$	&b\\
536.761145 (50)	&$\rm F1 =2- \leftarrow F2 = 1+$	&$6.4 \times 10^{-4}$	&b\\
536.781945 (50)	&$\rm F1 =1- \leftarrow F2 = 1+$	&$2.1 \times 10^{-4}$	&b\\
536.795678 (50)	&$\rm F1 =1- \leftarrow F2 = 0+$	& $4.2 \times 10^{-4}$	&b\\
CH 	& $N=2\leftarrow1$ $J=3/2\leftarrow3/2$ &  &  \\
1470.6861(30) 	&$\rm F2 = 1- \leftarrow F1 = 2+$	&$8.8 \times 10^{-4}$	&d\\
1470.6890(30) 	&$\rm F2 =1- \leftarrow  F1 =1+$	&$4.4 \times 10^{-3}$	&d\\
1470.7356(30) 	&$\rm F2 =2- \leftarrow  F1 =2+$	&$4.8 \times 10^{-3}$	&d\\
1470.7385(30) 	&$\rm F2 =2- \leftarrow  F1 =1+$	& $5.3 \times 10^{-4}$	&d\\
1477.2901(30) 	&$\rm F2 =1+ \leftarrow  F1 =1-$	&$4.4 \times 10^{-3}$	&d\\
1477.3104(30) 	&$\rm F2 =1+ \leftarrow  F1 =2-$	&$8.8 \times 10^{-4}$	&d\\
1477.3630(30) 	&$\rm F2 =2+ \leftarrow  F1 =1-$	&$5.3 \times 10^{-4}$	&d\\
1477.3832(30) 	&$\rm F2 =2+ \leftarrow  F1 =2-$	&$4.7 \times 10^{-3}$	&d\\
\hline 
\end{tabular}
\tablefoot{\tablefoottext{a}{Calculated using CDMS data parameters;}
\tablefoottext{b}{\cite{Amano2000};} 
\tablefoottext{c}{\cite{Pearson2006};}
\tablefoottext{d}{\cite{Brown1983}.}}
\end{table}