\begin{table}%T1
\caption{\label{table1}\label{Intensities}Observational parameters of the SiO and CN PdBI data.}  
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{lcc}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
	& SiO &  CN  \\  
\hline 
Line	& $v=0$, $J=2$--1  & $N=2$--1 ($J=5$/2--3/2 (HF), $J=3$/2--1/2 (LF))   \\
Frequency & 86.8~GHz & 226.9~GHz (HF), 226.7~GHz (LF) \\
Beam		&  $3.5''\times 2.1''$, $\rm PA=29^{\circ}$ &  $1.5''\times 0.8''$, $\rm PA =19^{\circ}$ \\
1-$\sigma$ (rms) & 1.5~mJy~beam$^{-1}$ ($\Delta \nu=2.5$~MHz) & 7.6~mJy~beam$^{-1}$ ($\Delta \nu=6.25$~MHz)  \\
Field of view & 56$^{\prime\prime}$  & 21$^{\prime\prime}$  \\
$T_{\rm mb}$/$S$ & 22~K~Jy$^{-1}$~beam & 21~K~Jy$^{-1}$~beam \\ 
\hline 
\end{tabular}  
\vspace*{4mm}
\end{table}