\begin{table}%t10
\caption{\label{tab10}Main characteristics and specifications of the LFI~cryoharness.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{p{3.5cm}rrrrccrr}
\hline\hline \noalign{\smallskip}
 & \multicolumn{4}{c}{R{\sc equirement}}  & \multicolumn{4}{c}{D{\sc esign} S{\sc olution}}  \\
 & & $I_{\rm max}$ 20 K & $I_{\rm max}$ 300 K & $R$ & & Diameter & $R$ & $P$ at FPU \\
I{\sc tem} & $N$ & [mA]&[mA]&$\Omega$&Material&[AWG, mm]&$\Omega$&[mW] \\
\hline
HEMT GND \dotfill           & 11& 40&200& $<$1&Copper  &38 (0.1) & 0.6& 6.32 \\
HEMT Drain \dotfill         & 44& 10& 50& $<$5&Nickel  &38 (0.1) &  2.2&11.37 \\
HEMT Gate \dotfill          & 88&100&100&$<$200&Manganin&40 (0.08)&193.4& 1.86 \\
Phase Switch GND \dotfill   & 11&  4&  4& $<$10&Titanium&32 (0.2) &  5.2& 1.55 \\
Phase Switch  \dotfill      & 88&  1&  1& $<$50&Titanium&38 (0.1) & 21.0& 5.88 \\
Shield   \dotfill           &$\ldots$&$\ldots$&$\ldots$&$\ldots$&Al + Kapton&100~nm&$\ldots$& 2.28 \\
Temperature Sensors \dotfill & 48& 40& 40&$<$200&Manganin&40 (0.08)&139.3& 0.93 \\
\bf TOTAL \dotfill       &\bf 290&&&&&&&\bf30.20 \\
\hline
\end{tabular}
\vspace*{5mm}
\end{table}