\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption {\label{leoolh}Location and orientation of the LFI feed horns.}
\begin{tabular}{l c r r r r r r c}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
Feed & $\nu_0$   & \multicolumn{3}{c}{Location}  &  \multicolumn{3}{c}{Orientation} & Taper\\
 &  & \multicolumn{3}{c}{($X_{\rm RDP}$, $Y_{\rm RDP}$, $Z_{\rm RDP}$)}  &  \multicolumn{3}{c}{($\theta_{\rm RDP}$, $\varphi_{\rm RDP}$, $\psi_{\rm RDP}$)} & \\
     & (GHz) & \multicolumn{3}{c}{(mm, mm, mm)} & \multicolumn{3}{c}{($^\circ$, $^\circ$, $^\circ$)} & (dB @ 22$^\circ$) \\
\hline
FH18  & 70 &  --76.38  & --69.37  &    14.54  &   11.93  &     46.04  &     18.26  & 17.0 \\
FH19  & 70 &  --92.41  & --43.29  &    18.66  &   11.63  &     28.71  &     19.84  & 17.0 \\
FH20  & 70 & --101.86  & --17.69  &    20.86  &   11.38  &     11.22  &     21.29  & 17.0 \\
FH21  & 70 & --101.86  &   17.69  &    20.86  &   11.38  &   --11.22  &   --21.29  & 17.0 \\
FH22  & 70 &  --92.41  &   43.29  &    18.66  &   11.63  &   --28.71  &   --19.84  & 17.0 \\
FH23  & 70 &  --76.38  &   69.37  &    14.54  &   11.93  &   --46.04  &   --18.26  & 17.0 \\
FH24  & 44 & --138.41  &    0.00  &    21.29  &   14.85  &      0.00  &      0.00  & 30.0 \\
FH25  & 44 &    55.32  &  133.27  &  --17.90  &   16.44  &  --113.42  &  --106.18  & 30.0 \\
FH26  & 44 &    55.32  & --133.27  &  --17.90  &   16.44  &   113.42  &    106.18  & 30.0 \\
FH27  & 30 & --136.95  &   54.94  &    18.60  &   15.56  &   --23.01  &   --19.22  & 30.0 \\
FH28  & 30 & --136.95  & --54.94  &    18.60  &   15.56  &     23.01  &     19.22  & 30.0 \\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot {The frames are defined with respect to the RDP and according to GRASP8 angle definition \cite{pontoppidan}. The mechanical uncertainties, defined at warm temperature, in the location of the feed are 0.4~mm along $X_{\rm RDP}$ and $Y_{\rm RDP}$, and 0.5~mm along 
$Z_{\rm RDP}$.}
\end{table}