\begin{table}%t5
\caption{\label{JMLTab:Sensitivity}HFI performance expected from ground calibrations and for 14~months of operation.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{l*{9}{c}}
\hline \hline \noalign{\smallskip}
Channel & 100P & 143P &143 &217P &217 & 353P & 353 & 545 & 857 \\
\hline
Central frequency (GHz) & 100 & 143 &143 &217 &217 & 353 & 353 & 545 & 857 \\
Bandwidth (\%) & 33\% & 32\% & 30\% & 29\% & 33\% & 29\% & 28\% & 31\% & 30\% \\
Full width half maximum beam size (\arcmin) &9.6 &6.9 &7.1 &4.6 &4.6 &4.6 &4.7 &4.7 & 4.3 \\
Number of detectors &8 &8 &4 &8 &4 &8 &4 &4 &4 \\
($\Delta T/T$)$_{\rm CMB}$ per pixel ($\rm \mu K / K$, {\it I} Stokes parameter) & 3   & \multicolumn{2}{c}{2.2}
 & \multicolumn{2}{c}{4.8} & \multicolumn{2}{c}{20}  &
 150 & 6000 \\
{\it Proposal goal ($\rm \mu K / K$, I Stokes parameter)} &
{\it 2.5} & \multicolumn{2}{c}{{\it 2.2}} &
\multicolumn{2}{c}{{\it 4.8}} & \multicolumn{2}{c}{{\it 14.7}} &
  {\it 147} & {\it 6700} \\
($\Delta T/T$)$_{\rm CMB}$ per pixel ($\rm \mu K / K$, {\it Q} and {\it U} Stokes parameters) & 4.8 &
 \multicolumn{2}{c}{4.1} & \multicolumn{2}{c}{9} &
 \multicolumn{2}{c}{38} & -- & -- \\
{\it Proposal goal ($\rm \mu K / K$, Q and U Stokes parameters) } & {\it  4.0} & 
 \multicolumn{2}{c}{{\it  4.2}} &  \multicolumn{2}{c}{{\it 9.8}}
 &  \multicolumn{2}{c}{{\it 29.8}} & -- & -- \\
 Sensitivity to point sources (mJy) & 14 & \multicolumn{2}{c}{10} & \multicolumn{2}{c}{12} & \multicolumn{2}{c}{30} & 40 & 35\\
\hline
\end{tabular}
\vspace*{4.5mm}
\end{table}