\begin{table}%t3
\caption{\label{tab:TO_volume_MDF}The survey-volume correction for the observed HES turnoff MDF.}
%\centerline
{\small
\begin{tabular}{rrrr}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
\FeH & Fraction$_0$ & Factor & Fraction \\
\hline
  $-$3.50 & 0.019 & 0.850 & 0.016 \\
  $-$3.30 & 0.059 & 0.790 & 0.047 \\
  $-$3.10 & 0.140 & 0.697 & 0.099 \\
  $-$2.90 & 0.215 & 0.799 & 0.174 \\
  $-$2.70 & 0.564 & 0.847 & 0.484 \\
  $-$2.50 & 0.770 & 0.845 & 0.659 \\
  $-$2.30 & 0.642 & 0.906 & 0.589 \\
  $-$2.10 & 0.788 & 0.937 & 0.747 \\
  $-$1.90 & 1.000 & 0.987 & 1.000 \\
  $-$1.70 & 0.679 & 1.005 & 0.691 \\
  $-$1.50 & 0.782 & 1.023 & 0.810 \\
  $-$1.30 & 0.306 & 0.970 & 0.300 \\
  $-$1.10 & 0.132 & 0.993 & 0.133 \\
  $-$0.90 & 0.039 & 0.999 & 0.039 \\
  $-$0.70 & 0.205 & 1.000 & 0.208 \\
  $-$0.50 & 0.367 & 1.027 & 0.382 \\
  $-$0.30 & 0.203 & 0.965 & 0.199 \\
  $-$0.10 & 0.164 & 1.022 & 0.170 \\
     0.10 & 0.007 & 1.069 & 0.007 \\
\hline
\end{tabular}}
\tablefoot{The second column refers to the fraction of the scaled MDF;
	the third column refers to the factor arising from the survey-volume effect
	as described in Sect.~\ref{subsec:survey_volume},
	and the last column refers to the corrected fraction for each \FeH ~bin.}
\end{table}