-205 rad/m^2

-160 rad/m^2 200 rad/m^2

230 rad/m^2

395 rad/m^2