\begin{table} %t4
\caption{\label{table:1}Examples of FSU fringe tracking with ATs during commissioning.} 
 \small
%\centering
\par
\begin{tabular}{r c l r c c c c c} 
\hline\hline 
Date & Configuration & Target & $m_K$ & Baseline & Seeing & $\tau_0$ & DIT  & Lock ratio \\ 
 &  &  & &  (m) &  ($\arcsec$) & (ms)  & (ms) &  (\%) \\  
\hline  
8 Sep. 2008 & FSUA[0] & \object{HD~206647} & 5.7 & 96 & 0.7 & 3.2 & 2 & $>$80 \\  
21 Oct. 2008 & FSUA[0] & \object{HD~10067} & 7.6 & 32 & 0.5 & 3.5 & 2 & $>$70 \\
25 Nov. 2008 & FSUA[0] & \object{HD~4803} & 7.6 & 64 & 0.7 & 5.0 & 2 & $>$95 \\
28 Nov. 2008 & FSUA[0] & \object{HD~18558} & 8.3 & 96 & 0.7 & 3.0 & 4 & $>$70 \\
28 Nov. 2008 & FSUA[0] & \object{HD~17967} & 9.0 & 96 & 0.7 & 3.0 & 4 & $>$70 \\
28 Nov. 2008 & FSUA[0] & \object{HD~23747} & 9.5 & 96 & 1.0 & 2.3 & 4 & $\sim$2 \\
4 Feb. 2009 & FSUB[1] & \object{HD~100091} & 8.6 & 48 & 0.8 & 4.6 & 4 & $>$80 \\
5 Feb. 2009 & FSUA[1] & \object{HD~100091} & 8.6 & 48 & 0.6 & 5.7 & 10 & $>$70 \\
5 Feb. 2009 & FSUB[1] & \object{[SMO84] 131534.25-330000.8} & 10.0 & 48 & 0.6 & 7.0 & 10 & $\sim$10 \\
\hline  
\end{tabular} 
\end{table}