\begin{table}
   %\centering
\par
      \caption{\label{tab:THF_susceptilility_results}Temperature susceptibility parameters.
      }
	 \begin{tabular}{l c c c c}
	 \hline\hline
	 \noalign{\smallskip}
		     & \multicolumn{4}{c}{$\partial G / \partial T_{\rm phys}$(dB/K)}    \\
	    \cline{2-5}
		     & M-00  & M-01  & S-10  & S-11\\
	    \hline
	    \hline
	    LFI18	&--0.05	&--0.05	&--0.05	&--0.05\\
	    LFI19	&--0.05	&--0.04	&--0.02	&--0.03\\
	    LFI20	&--0.05	&--0.04	&--0.03	&--0.04\\
	    LFI21	&--0.07	&--0.07	&--0.07	&--0.20\\
	    LFI22	&--0.21	&--0.15	&--0.18	&--0.13\\
	    LFI23	&--0.03	&--0.05	&--0.05	&--0.05\\
	    LFI24	&--0.08	&--0.06	&--0.08	&--0.08\\
	    LFI25	&--0.02	&--0.02	&--0.04	&--0.05\\
	    LFI26	&--0.01	&--0.03	&--0.01	&--0.01\\
	    LFI27	&--0.06	&--0.05	&--0.04	&--0.01\\
	    LFI28	&--0.03	&--0.07	&--0.14	&--0.13\\
	    \hline
            \multicolumn{5}{c}{ }
	 \end{tabular}
\vspace{2cm}
	 \begin{tabular}{l c c c c}
		     & \multicolumn{4}{c}{$\partial T_{\rm noise} / \partial T_{\rm phys}$(K/K)}    \\
	    \cline{2-5}
		     & M-00  & M-01  & S-10  & S-11\\
	    \hline
	    \hline
	       LFI18	&0.47	&0.49	&0.38	&0.42\\
	       LFI19	&0.36	&0.33	&0.40	&0.37\\
	       LFI20	&0.25	&0.23	&0.30	&0.25\\
	       LFI21	&0.15	&0.15	&0.18	&0.30\\
	       LFI22	&0.10	&0.10	&0.10	&0.10\\
	       LFI23	&0.10	&0.16	&0.17	&0.16\\
	       LFI24	&0.40	&0.41	&0.10	&0.43\\
	       LFI25	&0.12	&0.10	&0.25	&0.08\\
	       LFI26	&0.70	&0.70	&0.47	&0.50\\
	       LFI27	&0.81	&0.45	&0.58	&0.34\\
	       LFI28	&0.15	&0.15	&0.10	&0.33\\
	    \hline
	 \end{tabular}\vspace*{-15mm} 
\par
       \tablefoot {Gain and noise temperature susceptibilities to front-end temperature fluctuations were measured
during the RCA calibration campaign.}
   \end{table}