\begin{table}%t1
\caption{\label{Table1}Channel spectral performance.} 
%\centerline
{\begin{tabular}{l|ccccccccc}
	\hline\hline 
	&&&&&&&&& \\[-2mm]
	Channel Label & 100  & 143U  & 143P  & 217U  & 217P  &353U  & 353P  & 545  & 857  \\
	\hline 			
	Centre Freq. (GHz)    				& 101.0 & 143.6 & 142.3 & 221.7 & 219.2 & 361.3 & 359.3 & 556.3 & 863.1 \\
	%\hline	
	Centre Freq. Dispersion $\sigma$(GHz)	& 0.58 & 0.56 & 0.71 & 0.33 & 0.38 & 2.29 & 2.02 & 1.57 & 5.36 \\
	%\hline	
	Upper band egde (GHz) 				& 118 & 166 & 163 & 253 & 253 & 411 & 408 & 641 & 992 \\
	%\hline
	Lower band egde (GHz) 				&  85 & 121 & 121 & 189 & 182 & 306 & 306 & 467 & 734 \\
	%\hline
	Average filter transmission   &     &     &     &     &     &     &     &     &     \\
	over $30\%$ bandwidth (GHz)   & 0.81& 0.83& 0.83& 0.79& 0.79& 0.79& 0.79& 0.57& 0.54\\
	%\hline
	No. of unpolarized detectors 	&   0 &   4 &   4 &   4 &   4 &   4 &   4 &   4 &   4 \\		
	%\hline
	No. of lin. pol. detectors 		&   8 &   0 &   8 &   0 &   8 &   0 &   8 &   0 &   0 \\		
	\hline		
	Bandwidth (GHz)       				&  29.8 &  43.8 &  42.1 &  60.6 &  63.5 & 95.7 & 91.9 & 165.9 & 248.8 \\		
	%\hline
	Bandwidth Dispersion $\sigma$(GHz) & 1.4 & 0.4 & 1.4 & 1.6 & 1.0 & 4.4 & 7.1 & 3.1 & 8.1 \\		
	\hline
	\end{tabular}}
\par
\tablefoot{Beamwidths listed are from the original design specification. Expected beam characteristics from calibration campaign can be found in detail in \cite{Planck-Maffei}.} 
\end{table}